CODIGO:

// C++ code

//

int buttonState = 0;

void setup()

{

pinMode(1, OUTPUT);

pinMode(2, OUTPUT);

pinMode(3, OUTPUT);

pinMode(10,INPUT);

}

void loop()

{

buttonState = digitalRead(10);

if(buttonState == HIGH){

digitalWrite(1, HIGH);

delay(2000);

digitalWrite(1, LOW);

delay(2000);

digitalWrite(2, HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(2, LOW);

delay(1000);

digitalWrite(3, HIGH);

delay(3000);

digitalWrite(3, LOW);

delay(3000);

}

}

